Барбекю комплекс Crasia BCРF

1. Данный барбекю комплекс, как и весь наш модельный ряд, укомплектован чугунной вставкой (жаровня), которая позволяет использовать абсолютно любой вид топлива: уголь, дрова и т.д.   
Но самое основное свойство чугунной вставки - это возможность  использовать барбекю при низких температурах (-40°С) и этим предотвращать  от деформирования и разрушения.

2. Нержавеющая вытяжка выполнена из высококачественной, кислотно-устойчивой нержавейки компании @metalmaster.ua. Данная вытяжка по своим характеристикам отлично эксплуатируется под открытым небом и не требует дополнительных защитных навесов.

3. Основная конструкция наших барбекю - это высококачественный, армированный (специальный раствор), который благодаря гидрообработке (обработка водной струёй под высоким давлением) позволяет рекомендовать срок эксплуатации 20 лет.

4. Железная рамка с деревянными ручками, в данном барбекю, является самым простым инженерным исполнением, но и в данном случае наша компания уделила много внимания столь важной мелочи! Данная рамка имеет деревянные ручки, что позволяет  быть уверенным, что руки клиентов не будут подвержены температурному воздействию, так как дерево практически не нагревается, а специальное покрытие не даст сильно загрязняться при эксплуатации.

5. Покрытие гранит «Покостовский» всей столешницы выполняет простой и эстетический функционал нашей барбекю. Данный материал не подвержен механическим царапинам и, самое главное, он практически не впитывает жир.

Благодаря всем этим качествам барбекю выглядит всегда идеально!